


附件1
2026年9月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202609-QG-02
	反射镜2加工
	
	图纸（线下获取）
	
	23
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-QG-03
	镜坯采购
	7980：297*80*51.5(3件)
7980：262*167*51.5(3件)
JGS2：D350*51.5(3件)
JGS2：D350*52(3件)
JGS2镂空后酸洗处理消除应力，内嵌石英7980，长宽尺寸公差（-0.05，-0.02），垂直度<0.02；内嵌石英7980长290，宽73，厚50mm内不得有气泡杂质。
	
	
	22
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-QG-04
	镜坯采购
	230*170*24(6件)
D300*30（3件）
双面平面；边缘保护性倒角；两面280#砂眼均匀
	
	
	45
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-GP-01
	宽波段多波长合束激光器
	1：宽波段多波长合束激光器的波段范围覆盖200nm-2000nm，2：任意波长可切换输出；3：激光器控制支持二次开发；4：光斑稳定性<1%，近紫外波段<3%；5：单波长输出功率≥15mW，近红外波段单波长输出功率≥10mW。
	
	
	97
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-01
	平行光管结构件及工装加工
	
	图纸（线下获取）
	
	50
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-02
	超声波清洗机
	手动式超声波清洗机VGT-209FT
	
	
	60
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-03
	子镜参数一致性检测装置
	1、带孔平面反射镜组件：
（1）材料：进口微晶玻璃
（2）外径≥φ1620，有效通光口径≥φ1600mm
（3）与透镜适配中孔直径φ250.5mm
（4）有效通光口径内面形RMS 优于λ/50，λ=632.8nm
（5）镀铝加保护膜，400-800nm平均反射率＞90%
（6）支撑调整架中心高度：1585，±50mm可调
（7）总重量＜8T
（8）调整架可实现镜面翻转，光轴水平时俯仰可±5 度手动/电动调整，粗调分辨率≤1 分，细调分辨率3秒。
（9）可实现镜面360度方位旋转，锁定后偏摆可手动/电动调整，粗调分辨率1分，细调分辨率3秒。
2、补偿透镜：
（1）材料：石英玻璃
（2）外径：φ250mm
（3）中心厚度：35mm±0.05
（4）凹面曲率半径592.94±0.05mm，台阶宽度5mm，倒角2mm；凸面曲率半径550.85±0.05mm，台阶直径242mm。
（5）凹面有效口径φ220mm，有效口径内面形RMS优于λ/50，凸面有效口径≥φ235mm，有效口径内面形RMS优于λ/50（λ=632.8nm）
（6）两面镀增透膜，632.8nm透过率＞99.9%
3、子镜支撑调整架：
（1）中心高度：1585mm，±5mm可调；
（2）俯仰行程：≥±3度（以光轴水平为原点），方位行程：360度； 滚转（绕子镜光轴旋转）行程： 360度； X轴平移行程：≥±90mm； Y轴平移行程：≥±90mm；
	
	
	39.8
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-04
	自动喷砂机
	SLT-ZP3232-15A数控台车转盘式自动喷砂机（1台）
SLT-ZP3232-15A捷豹永磁变频两级压缩螺杆机（1套）

	
	
	40
	
	
	询价
	

	NIAOT202609-TKJ-05
	射频离子源
	1.离子源栅极有效直径可以达到 220 mm；
2.离子源离子能量（束电压）可以实现 100 eV～1500 eV 调节功能；
3离子源最大离子束电流可以满足不大于 2000 mA 输出要求；
4.离子源栅极可以实现三栅结构配置功能。
	
	
	95
	
	
	询价
	






