附件1
2026年10月第一批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202610-GC-01
	10吨电动平衡重式叉车
	10T起重能力，铅酸电池，大于2m货叉，配充电机，不少于2节3米门架；
	
	
	46
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-GC-02
	高空作业平台
	1、高空作业平台 2台，平台高度 12 米，配铅酸电池；
2、 高空作业平台 4台，平台高度 14 米，配铅酸电池；
	
	
	48.2
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-GC-03
	高度轴控制器及功率驱动单元
	型号及数量如下：
运动控制器机箱                         ACC-R3 （2套）；
运动控制中央处理器                  Power ARM CPU，16轴EtherCAT （2套）；
运动控制器                       ACC-24E3，PWM，TTL+Endat                    （12套）；    
运动控制器                               ACC-24E3，±10V输出，TTL+Endat  （2套）；
运动控制接口板                     ACC-84E，Endat                                         （20套）；
输入/输出模块（PLC专用零件） ACC-65E                                                      （10套）；
运动控制中央处理器                  Power ARM CPU，8轴EtherCAT                   （2套）；
运动控制器机箱                         ACC-R2                                                         （2套）；
	
	
	80
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-GC-04
	望远镜控制系统控制器
	运动控制器机箱，型号规格：ACC-R3，数量：2
运动控制器，型号规格：ACC-24E3，PWM，1Vpp+Endat，数量：10
运动控制接口板，型号规格：ACC-84E，Endat，数量：20
运动控制接口板，型号规格：ACC-84E，BissC，数量：6
输入/输出模块（PLC专用零件），型号规格：ACC-65E，数量：10
运动控制中央处理器	，型号规格：Power UMAC CPU，8轴EtherCAT，数量：4
运动控制器机箱，型号规格：ACC-R2，数量：2
	
	
	70
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-TKJ-01
	相机反射镜（20块）
	见附录要求
	
	
	98
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-TKJ-02
	1.6米标准球面镜加工
	我方提供一块外尺寸D1620(+5/+0)*220(+3/+0)mm的JGS2石英玻璃镜坯材料，受委托方需对材料进行粗磨、细磨和抛光加工，得到一个标准凹球面，主要技术要求：1、粗磨成型，且外圆需铣磨20个尺寸120*80.5mm、深度1mm的凹平台用于胶结殷钢垫；2、曲率半径R=4933.15±1mm；3、使用干涉仪检测，D1600mm范围内面形精度要求RMS值优于63nm。
	
	
	29
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-QG-01
	委托截止器窗口镜面加工
	双面平面，有效口径为单边剔除5mm范围内，RMS<21nm；S1面光洁度优于40/20，S2面光洁度优于40/20；边缘保护性倒角；两面平行度小于0.05。
	
	
	24
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-01
	模态试验测试系统
	隔离型8通道高密度采集模块（含专业版采集分析软件）1台；
模态测试分析软件选件 1套；
模态分析软件选件 1套；
三轴振动传感器1支及配套线缆1根；
单轴振动传感器2支及配套线缆2根；
力锤；
	
	
	35
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-XJS-02
	动态干涉仪
	系统口径：直径≥9mm
RMS测试精度达到1/100λ@633nm
RMS测试重复性达到1/1000λ@633nm
标准镜头透射波前误差：PV≤λ/10，RMS≤λ/50
	
	
	90
	
	
	询价
	

	NIAOT202610-TK-01
	闪测仪
	技术指标： 
1) 平面内无拼接测量精度：≯2μm
2) 高度轴测量精度：≯2μm
3) 重复精度：≯2μm
4) 测量视场：≮100x100mm
5) 平面内测量行程/载物台行程：≮100mm
6) 高度测量行程:≮70mm
7) 载物台承重：≮5kg
8) 测量软件：测量软件和设备为同一制造商，且通过PTB认证
9) 运算器支持：软件带运算器，且支持运算符和公式
10) 影像拼接功能：支持全部拼接、部分拼接
11) 定位标记功能：可根据理论坐标或图纸自动生成标记框
12) 其他支持功能：支持毛刺挑选，可以将OK和ng分开存图
	
	
	40
	
	
	询价
	


附录：
相机反射镜技术要求：
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