附件1
2026年7月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息
	项目编号
	项目名称
	技术指标
	技术附件
	厂家资质
	限价金额
（万元）
	交货期
	质保
	响应方式
	备注

	NIAOT202607-XJS-05
	微晶玻璃






	
	Φ520mm*75mm(3块)
Φ345mm*65mm（6块）
1、技术要求：
1）表面面形：双平；
2）材料无裂缝；
3）气泡度要求
A 平均杂质和气泡数≦3个/100cm3,直径大于0.3mm的气泡和杂质计入气泡个数； 
B 单个最大杂质或气泡（等效直径）≦Φ2mm；
C 总杂质含量≤5mm2/100cm3;
D 扁长气泡和杂质直径按最长轴计算；
E 结石、结晶体及其它内涵物亦作为气泡计算。
4）热膨胀系数：
平均线膨胀系数CTE：≦0±0.1×10-6/K(0~50度)；
CTE均匀性：≦0.01×10-6/K；
5）应力双折射：≦6nm/cm；
6）条纹引起的双折射：≦45nm/cm。
2、供货周期：合同签订2个月内； 
3、验收标准：按技术要求检测， 并提供出帮检测报告。
4、供方要求：
1）不限定品牌和产地；
2）进口产品需提供相关代理资质以及原产地证明。
	
	
	47
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-02
	氟化钙标准镜







	
	见附录详细参数
	
	
	52
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-03
	GTC紫外通道氟化钙等透镜加工
	
	图纸（线下获取）
	
	55
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-04
	GTC紫外通道抛物面反射镜加工
	
	图纸（线下获取）
	
	65
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-05
	GTC紫外通道棱镜及平面镜加工
	
	图纸（线下获取）
	
	70
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-06
	六轴调整架和子镜检测支撑架优化升级组件加工
	
	图纸（线下获取）
	
	47.54
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-07
	XYZ三轴位移台
	XYZ三轴位移台技术参数，XY轴有效行程1520mm，Z轴有效行程250mm，速度100mm/s，加速2000mm/s2，末端负载15KG，工作环境温度：20-80℃，安装方式挂壁安装，重复定位精度±0.01mm，极限真空1.0×10-4pa
	
	
	60
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-08
	XX次镜及三镜等反射镜加工
	
	图纸（线下获取）
	
	44
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-TKJ-09
	ANDOR科学级相机
	英国牛津仪器公司 ANDOR iKon-L 系列 DZ936 高灵敏度科学级相机 DZ936N-#BV 1
台
	
	
	57
	
	
	询价
	

	NIAOT202607-GC-01
	Leica绝对激光跟踪仪
	Leica绝对激光跟踪仪包括：
Leica绝对激光跟踪仪AT500主机
1.5''RRR 红边反射球
0.5''RRR 红边反射球
测孔基座
平面磁性基座
测边基座
	
	
	99
	
	
	询价
	


附录：NIAOT202607-TKJ-02详细参数：
	来源
	名称
	代号
	材料
	成品数量
	镜坯尺寸外圆*厚度
	镜坯数量

	UV-SV
	SV Lens-01(Doublet A)
	CH-UV-SU-003-A2001
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ61mm*20mm
	3

	
	SV Lens-04(Doublet B)
	CH-UV-SU-003-B2001
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ24mm*14mm
	3

	
	SV Lens-05(Doublet B)
	CH-UV-SU-003-B2002
	HELLMA(BaF2)
	1
	Φ24mm*15mm
	3

	UV-CBP
	UV CBP lens-01
	CH-UV-SU-003-03002
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ41mm*12mm
	3

	
	UV CBP lens-03(Doublet A)
	CH-UV-SU-003-A3002
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ23mm*14mm
	3

	
	UV CBP lens-04(Doublet B)
	CH-UV-SU-003-B3001
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ23mm*14mm
	3

	UVFO
	UVFO-Reimager 01
	CH-IL-FO-007-00001
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ98mm*22mm
	3

	
	UVFO-Collimator-01
	CH-IL-FO-001-00001
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ76mm*20mm
	3

	
	UVFO-Collimator-03
	CH-IL-FO-001-00003
	HELLMA(CaF2)
	1
	Φ78mm*13.5mm
	3

	
	UVFO-ADC wedge 01
	CH-IL-FO-005-A3001
	HELLMA(CaF2)
	2
	D65-0.03/-0.1x 30±0.1
	3
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